**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie 30 krzeseł, które spełniają minimalne wymagania bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Krzesła stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinny posiadać:

1. Dostateczną stabilność przez wyposażenie ich w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
2. Regulację wysokości siedziska, regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa, regulację kąta pochylenia oparcia oraz odpowiednie wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
3. Wyprofilowanie siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i ud,
4. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
5. Regulowane podłokietniki.

Dodatkowo krzesła powinny spełniać poniższe wymagania:

1. Wytrzymałość fotela – minimum 150 kg;
2. Kolor: czarny;
3. Posiadać zagłówek z regulacją wysokości;
4. Oparcie:

- podwójna tapicerka wypełniona grubym (co najmniej 3 cm) wypełnieniem,

- odporność na ścieranie materiału: min 50 tys. cykli Martindalea;

1. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych jak:

- odporność na ścieranie – 100 tys. cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2),

- odporność na piling - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),

- odporność na światło - 4-5 (PN-EN ISO 105–B02);

1. Kółka przeznaczone zarówno do podłóg miękkich, jak i twardych;
2. Mechanizm ruchowy:

- funkcja „anti-shock” – oparcie po zwolnieniu blokady nie uderza w plecy,

- mechanizmy regulacji łatwo dostępne i proste w obsłudze, umożliwiające regulację z pozycji siedzącej,

- synchroniczny mechanizm umożliwiający na równoczesnym ruchu oparcia i siedziska z możliwością blokady w kilku pozycjach odchylenia;

1. Minimum 3 lata gwarancji w systemie door to door;

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

1. Właściwe atesty potwierdzające wytrzymałość, bezpieczeństwa użytkowania, trudnopalność tkaniny i odporność na ścieranie;
2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1335-1 w zakresie wymiarów lub równoważną;
3. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1335-2 w zakresie bezpieczeństwa lub równoważną;
4. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1335-3 w zakresie stabilności i wytrzymałości lub równoważną;
5. Kartę produktu z wizualizacją.