# Załącznik Nr 3 do zapytania ofertowego z dnia 19.09.2025 r.

**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę 20 krzeseł, które spełniają minimalne wymagania bezpieczeństwa pracy oraz ergonomii, jakie powinny spełniać stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 października 2023 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe.

Krzesła stanowiące wyposażenie stanowiska pracy powinny posiadać:

1. Dostateczną stabilność przez wyposażenie ich w podstawę co najmniej pięciopodporową z kółkami jezdnymi,
2. Wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów,
3. Płynną regulację wysokości siedziska,
4. Regulację wysokości oparcia odcinka lędźwiowego kręgosłupa i regulację kąta pochylenia oparcia,
5. Wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych,
6. Możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°,
7. Regulowana wysokość podłokietników (góra – dół).

Dodatkowo krzesła powinny spełniać poniższe wymagania:

1. Wytrzymałość krzesła – dostosowane do wagi użytkownika minimum 150 kg;
2. Kolor: czarny;
3. Posiadać zagłówek z regulacją wysokości;
4. Oparcie:

- podwójna tapicerka wypełniona grubym (co najmniej 3 cm) wypełnieniem,

- odporność na ścieranie materiału: min 50 tys. cykli Martindale’a;

1. Siedzisko tapicerowane tkaniną o parametrach nie gorszych jak:

- odporność na ścieranie – 100 tys. cykli Martindale’a (PN-EN ISO 12947-2),

- odporność na piling - 4-5 (PN-EN ISO 12945-2),

- odporność na światło - 4-5 (PN-EN ISO 105–B02);

1. Wymiary oparcia i siedziska, zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów, tj.:
   * wysokość całkowita krzesła ok. 120 -130 cm (od podłogi),
   * wysokość siedziska ok. 45 – 60 cm (od podłogi),
   * szerokość oparcia ok. 46 – 50 cm,
   * głębokość siedziska ok. 50 – 55 cm,
   * szerokość siedziska ok. 50 -55 cm,
   * wysokość podłokietników (od siedziska) ok. 20 – 25 cm,
   * możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°.
2. Siłownik – umożliwiający płynną regulację wysokości siedziska, 4 klasa jakości,
3. Kółka przeznaczone zarówno do podłóg miękkich jak i twardych;
4. Mechanizm ruchowy:

* funkcja „anti-shock” – oparcie po zwolnieniu blokady nie uderza w plecy,
* mechanizmy regulacji wysokości siedziska i pochylenia oparcia powinny być łatwo dostępne i proste w obsłudze, umożliwiające regulację z pozycji siedzącej,
* synchroniczny mechanizm umożliwiający na równoczesnym ruchu oparcia i siedziska z możliwością blokady w kilku pozycjach odchylenia;

1. Minimum 3 lata gwarancji w systemie door to door;

Do oferty należy dołączyć dokumenty:

1. Właściwe atesty potwierdzające wytrzymałość, bezpieczeństwa użytkowania, trudnopalność tkaniny i odporność na ścieranie;
2. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1335-1 w zakresie wymiarów lub równoważną;
3. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1335-2 w zakresie bezpieczeństwa lub równoważną;
4. Zaświadczenie niezależnego podmiotu, potwierdzające zgodność produktu z normą PN-EN 1335-3 w zakresie stabilności i wytrzymałości lub równoważną;
5. Kartę produktu z wizualizacją.