**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiot zamówienia obejmuje:

1. Przeprowadzenie prac na działce ewidencyjnej nr 36 z obrębu 2-03-23 przy ul. Mołdawskiej w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

Budynek wolnostojący składający się z 4-ch pomieszczeń – garaży o konstrukcji murowanej, kryty blachą falistą.

Powierzchnia 2 szt. garaży 12,20 x 5,50 = 67,10 m2 h = 4,50 m

Kubatura garaży 67,10 x 4,50 = 301,95 m3

Powierzchnia 2 szt. garaży 6,50 x 4,75 = 30,88 m2 h = 3,10 m

Kubatura garaży 30,88 x 3,10 = 95,73 m3

Ogółem kubatura 397,68 m3

Do wykonania:

1. Roboty rozbiórkowe
2. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
3. Skucie nawierzchni betonowej dojazdu do garaży wraz z wywozem gruzu i uporządkowanie terenu po rozbiórce – zgodnie z załączonym Przedmiarem
4. Przeprowadzenie prac na działce ewidencyjnej nr 39 z obrębu 2-03-23 przy ul. Mołdawskiej w dzielnicy Ochota m. st. Warszawy.

* Budynek wolnostojący składający się z 3-ch pomieszczeń wraz z dobudówką o konstrukcji mieszanej murowano – drewnianej, kryty papą asfaltową.

Powierzchnia 10,40 x 8,95 = 93,08 m2 h = 4,50 m

Kubatura 39,08 x 4,50 = 418,86 m3

* Budynek gospodarczy -szopa o konstrukcji drewnianej, kryty papą asfaltową.

Powierzchnia 3,50 x 4,00 = 14,00 m2 h = 2,50 m

Kubatura 14,00 x 2,50 = 35,00 m3

Ogółem kubatura 453,86 m3

Do wykonania:

1. Roboty rozbiórkowe
2. Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki
3. Montaż pokrywy nad studziennej – zgodnie załączonym Przedmiarem
4. Uporządkowanie terenu po rozbiórkach – zgodnie załączonym Przedmiarem

Po wykonaniu w/w prac należy przeprowadzić proces wykreślenia budynków z ewidencji gruntów i budynków.

**Załączniki:**

1. Przedmiar dz. 36 - skucie nawierzchni betonowej dojazdu do garaży wraz z wywozem gruzu i uporządkowanie terenu po rozbiórce
2. Przedmiar dz. 39 - montaż pokrywy nad studziennej i uporządkowanie terenu po rozbiórkach